- Startseite
- Allgemeines
- Impressum
- Links
- Begriffe
- Literatur
- Wasserwirtschaft
- Geologie
- Isar
- Loisach
- Ammer
- Amper
- Würm
- Übersicht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

| Anlandestelle zum Besichtigen einer schwierigen Stelle ohne Umtrage- oder Aussetzmöglichkeit
| Auftriebskörper Bei Auftriebskörpern muß unterschieden werden: • Unbedingt notwendige Auftriebskörper, um ein Boot unsinkbar zu machen. Je nach Bootsmaterial und Hersteller durch Schaumkern im Material, fest einlaminierte Luftkammern in Bug und Heck, Bug und Heck ausgeschäumt, wasserdicht verschließbare Hohlräume etc. Wenn dies nicht vorhanden ist, müssen aufpumpbare, fest eingebundene Auftriebskörper meist an Bug und Heck fest eingebunden werden. Das Boot schwimmt damit an der Wasseroberfläche und kann nicht auf den Grund absinken. In fließenden Gewässern kann sich das Boot leicht an einem Hindernis verklemmen und zerstört oder unter Wasser gedrückt werden. Hier treten Kräfte auf, die eine Bergung schwierig oder sogar unmöglich machen können. • Großvolumige Auftriebskörper, um ein Boot für bewegtes Wasser bzw. Wildwasser-Einsatz tauglich zu machen (egal ob WW-Boot oder Wander-Canadier). Spezielle, je nach Situation (Wildwassergrad, eigenes Können, Gruppenstärke etc.) angemessen große Luftsäcke in Bug/Heck oder in der Mitte (Centerbag) oder ggf. das wasserdicht verpackte Gepäck, in jedem Fall fest ins Boot eingebunden. Dadurch treibt ein gekentertes Boot höher im Wasser, wird weniger hart auf Hindernisse getrieben, die Gefahr von Beschädigungen wird erheblich minimiert und das Boot läßt sich deutlich leichter bergen. Im Extremfall "voll mit Auftriebskörpern ausgefülltes Boot für schweres Wildwasser" schwimmt das Boot quasi wie ein Wasserball auf der Wasseroberfläche.
| Aussetzstelle vorbereitete Stelle zum meist bequemen Ein-/Aussetzen oder Umtragen und meist mit Parkmöglichkeiten
| Baumhindernis die mögliche Fahrrinne teilweise oder ganz versperrende Bäume, Äste
| Bootsgasse klar erkennbare, meist hindernisfreie Durchfahrt in Sohlrampe, Sohlstufe oder Wehr mit ausreichend Wassertiefe - andernfalls nur als Bootspassage bezeichnet. (Videos von Steve)
| Bootsrutsche Einrichtung zur Wehrüberwindung aus Beton, Holzbohlen oder Kunststoffmaterialien mit geringer Wasserüberdeckung, ausreichend zum "Darüberrutschen". manchmal mit beweglichem Verschluß am Beginn, um Wasser zu sparen. Manchmal Ausführung als "Borstenpass", in dem die Fische nach oben kommen können. (Videos von Steve)
| Bootspassage nicht klar erkennbare, nicht hindernisfreie Durchfahrt in Sohlrampe, Sohlstufe oder Wehr mit oft nicht ausreichend Wassertiefe, meist in naturnah umgebauten Sohlrampen
| Canadier Siehe "Kanu"
| Düker ("Taucher") Untertunnelung eines Fließwassers unter einer Straße oder einem Fluss hindurch. Beispiele: Der Stollen mit dem abgeleiteten Wasser des Rißbachs wird bei Vorderriß unter der Isar hindurch weiter zum Walchensee geführt. Der Auer Mühlbach erhält sein Wasser nicht aus der nur Restwasser führenden Natur-Isar sondern vom gegenüberliegenden Werkkanal bei der Marienklause unter der Isar hindurch.
| Ein-/Aussetzmöglichkeit nicht speziell vorbereitete Stelle zum oft mühsamen Ein-/Aussetzen oder Umtragen und mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten
| Ein-/Aussetzstelle vorbereitete Stelle zum meist bequemen Ein-/Aussetzen oder Umtragen und meist mit Parkmöglichkeiten
| Felsstufe, Felsrippe natürlich entstandene Stufe aus Fels oder Felsblöcken oder quer im Fluss liegender, überspülter Felsriegel, mit oder ohne klare Durchfahrt(en)
| Fischpass künstlich angelegte, jedoch naturnah gebaute Aufstiegshilfe für Fische und dandere Wasser-Lebewesen zur Umgehung eines Wehres oder einer Sohlstufe
| Fischtreppe künstlich angelegte und oft unbrauchbare Aufstiegshilfe für Fische und andere Wasser-Lebewesen zur Umgehung eines Wehres oder einer Sohlstufe. Heute nicht mehr so gebaut.
| Floßgasse Durchfahrtmöglichkeit für Flöße durch ein Wehr, manchmal mit Bauschäden oder mit eingebauten Floßbremsen, dann für Freizeitboote nicht befahrbar.
| Gefällstrecke längere Strecke mit lebhafterer Strömung, erhöhtem Gefälle, höherer Schwierigkeit als im übrigen Flussverlauf
| Hochwasser Gegenüber dem normalen Wasserstand erheblich erhöhte Wassermenge, für Unerfahrene lebensgefährlich: Wasserwucht, kein kontrolliertes Schwimmen möglich, keine Anlandestellen, Treibholz, Hängenbleiben in Bäumen und Sträuchern etc. etc. Aus einen überfluteten Auwald mit Strömung wieder herauszukommen ist ebenso äußerst schwierig, wie bei reißender Strömung anzulanden. Nach jedem Hochwasser ist damit zu rechnen, daß tückische Gefahrenstellen entstanden sind, meist Baumhindernisse in Verbindung mit starkem Stromzug, evtl. auch ein veränderter Flusslauf - für unerfahrene Bootsfahrer und Badende lebensgefährlich. Bootfahrer ohne ausreichende Wildwasserkenntnisse müssen von einer Befahrung absehen, solange die neue Situation unklar ist.
| Hochwasser-Meldestufen Quelle: Hochwassernachrichtendienst Bayern Die Hochwasserlage wird nach folgenden Meldestufen klassifiziert: Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich. Die "Hochwassermeldestufen" geben keinen Hinweis auf die Befahrbarkeit. Meldestufe 1 ist definiert als Beginn von "stellenweise kleinen Ausuferungen". Das kann bei dem einen Fluß schon bei wenig mehr Wasser als sonst sein, bei dem anderen Fluß erst bei starkem Hochwasser. So ist zum Beispiel beim Pegel Puppling die Meldestufe 1 bei 280 cm (= 275 m³/s) erreicht. Für "Badebootfahrer" ist wegen des hohen Strömungsdruck in Totholzansammlungen hinein bei spätestens 150 cm (= 60 m³/s) Schluß. Die manchmal genannte Meldestufe 1 als pauschale Grenze für eine Befahrung durch "Normalfahrer" oder gar für das Boot-Ausleihen an Ungeübte ist unsinnig und unverantwortlich.
| Joch Durchfahrt zwischen den Pfeilern einer Brücke oder eines offenen Wehres
| Kajak oben geschlossenes, mit Doppelpaddel gefahrenes Boot, aus dem Jagdboot der Inuit entwickelt
| Kanu aus dem englischen "Canoe" bzw. französischen "Canôt" abgeleitet, oben offenes, mit Stechpaddel gefahrenes Boot, aus dem Birkenrinden-Boot der nordamerikanischen Indianer entwickelt. Im deutschsprachigen Raum und in einigen anderen Ländern (z.B. Schweden, Niederlande) wird im offiziellen Sprachgebrauch der Verbände der Begriff "Canadier" verwendet und "Kanu" als Sammelbegriff für "Kajak und Canadier" - meist in Verbindung mit anderen Begriffen (Kanu-Verband, Kanusport, Kanuslalom ...) Mehr Informationen zu "Kanu und Kajak"
| Katarakt Folge von Felsstufen mit erhöhtem Gefälle und höherem Schwierigkeitsgrad
| Kehrwasser flussaufwärts gerichtete Strömung hinter Ufervorsprüngen und Flusshindernissen. Für Kanufahrer Ruhepunkt, zum Warten auf nachfolgende Kameraden, zur Flusserkundung und zum Ein-/Aussetzen.
| Kiesbanküberlauf in geschiebeführenden Flüssen typische Geschiebeanhäufung und die natürliche Form des Gefälleabbaus. Hochwasser lagern bei geringfügig verringerter Fließgeschwindigkeit Geschiebe ab. Bei Normalwasser kommt das Wasser nicht mehr drüber hinweg, sondern fließt mit seitlichem, langezogenem seichtem Ablauf zum Ufer oder der Uferverbauung, dort oft Prallhang mit lebhafter Strömung, im Wildwasser auch verblockt
| Niedrigwasseraufbesserung (NW-regulierung) auch in wasserarmen Zeiten mit wenig Zufluss wird aus einem Stausee eine Mindestmenge Wasser abgelassen
| Pegel Meist wird in Flußbeschreibungen der "Pegel" angegeben und man meint damit den Wasserstand in cm. Der ist aber lediglich "ein willkürlich ins Wasser gehaltener und fixierter Meterstab" und somit zunächst nicht aussagekräftig für Bootfahrer. Denn der Pegel "75 cm" kann bei dem einen Fluss zu große Wassermenge und hohen Wasserdruck unter die Baumhindernisse in Kurven bedeuten, während er bei einem anderen Fluss zur Befahrung nicht ausreicht. ... weiterlesen Meist wird in Flußbeschreibungen der "Pegel" angegeben und man meint damit den Wasserstand in cm. Der ist aber lediglich "ein willkürlich ins Wasser gehaltener und fixierter Meterstab" und somit zunächst nicht aussagekräftig für Bootfahrer. Denn der Pegel "75 cm" kann bei dem einen Fluss zu große Wassermenge und hohen Wasserdruck unter die Baumhindernisse in Kurven bedeuten, während er bei einem anderen Fluss zur Befahrung nicht ausreicht. Lange Zeit gab es nur Informationen über den aktuellen Wasserstand und deshalb ist er im Bewusstsein vor allem älterer Paddler fest verankert. Unmittelbar aussagekräftig hingegen ist die Durchflussmenge, fachlich korrekt "Abfluss" in m³/s. Er ist eine absolute Angabe über die Wassermenge und damit sind die zu erwartenden Verhältnisse in der Auswirkung direkt abschätzbar. Selbstverständlich muß man auch den Fluß kennen, denn 60m³/s durch engverwinkelte Baumhindernisse in der Ascholdinger Au (Isar) sind etwas anderes als 60m³/s auf glattem Flußlauf zwischen Grafrath und Schöngeising (Amper). Wer die Pegelverhältnisse im Internet recherchiert - und das tun heutzutage sehr viele - hat mit dem Abfluss Q die realitätsnähere Angabe. Der Wasserstand "W" kann seit jeher leicht von der Messlatte abgelesen werden und seit langem aus automatischen Pegelmeßeinrichtungen fernübertragen und telefonisch erfragt werden. Der Abfluss "Q" jedoch muß immer wieder durch aufwendige Messreihen für unterschiedliche Wasserstände ermittelt werden. Hierzu ist über den Fluß ein Drahtseil gespannt, an welchem ein Strömungsmesser in regelmäßigen Abständen und verschiedenen Tiefen in den Fluß gehängt wird. Erst mit diesen Ergebnissen können im Internet Wasserstand UND Abfluss bekanngegeben werden. In geschiebeführenden Flüssen ändert sich diese "W/Q-Beziehung" immer wieder. Die Angabe eines Mindestwasserstandes für die Befahrbarkeit ist damit eine flüchtige Sache. Eine Angabe "mindestens 15 m³/s am Pegel Fürstenfeldbruck für die Strecke Grafrath - Olching" ist hingegen dauerhaft. Wer auf die telefonische Pegelansage angewiesen ist, erhält (leider immer noch) nur den Wasserstand W durchgesagt oder man muß während der Tour den Pegel im Vorbeifahren ablesen. Dann braucht man unbedingt klare Angaben zum Zusammenhang Befahrbarkeit/Wasserstand. Aus diesem Grund sind die Pegel-Kurven (bei den einzelnen Flüssen unter "Pegel") zunächst für Abfluss Q angezeigt und erst durch Umschalten für Wasserstand W. Die Texte nennen, soweit sinnvoll, neben dem Mindest-Abfluss auch den aktuell dazugehörenden Mindest-Wasserstand. In diesem Zusammenhang: Die "Hochwasserstufen" (siehe Stichwort "H...") geben keinen direkten Hinweis auf die Befahrbarkeit. So ist zum Beispiel beim Pegel Puppling die Meldestufe 1 bei 280cm. Für "Normalfahrer" ist schon bei 140cm Schluß. (Mehr bei den einzelnen Flüssen unter "Pegel" > "Vorbemerkungen" > "Hochwassermeldestufen" und unter "Pegel" > "Vorbemerkungen" > "Pegel oder Durchflußmenge") schließen
| Prallwand, Prallhang steiles Ufer an der Außenkurve einer Flusskrümmung, auf die das Wasser heftig auftrifft und mit Wellen seitlich abläuft.
| Presswasser Beim Aufprall einer Strömung auf einen Prallhang oder Uferverbauung oder bei Zusammenfluss schneller Strömungen entstehende seitliche oft in Fahrtrichtung längsgerichtete Wellen.
| Restwasser Die Restwassermenge ist der Abfluss, der nach einer Wasserausleitung flussabwärts im Gewässer verbleibt d.h. kontinuierlich in den Unterlauf des Gewässers durchgeleitet wird. Die Mindestrestwassermenge ist die Menge des Restwassers, die entsprechend der wasserrechtlichen Zulassung mindestens im Gewässer verbleiben muss. Sie kann jahreszeitlich unterschiedlich sein. Das Restwasser soll vor allem die ökologischen Funktionen des Gewässers, insbesondere als Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen sicherstellen und das Landschaftsbild erhalten
| Rücklauf siehe "Walze"
| Schütz im Wasserbau eine Anlage zur Regelung des Wasserdurchflusses von Leitungen bzw. zum Absperren und Aufstauen von Wasserläufen oder Schleusen bezeichnet. Im einfachsten Fall, dem Plattenschütz oder Hubschütz, wird der Querschnitt eines Wasserlaufs von einer rechteckigen, senkrecht stehenden, Schütztafel genannten Holz- oder Metallplatte gesperrt, wenn diese bis zum Grund des Wasserlaufs abgesenkt ist. Bei Sperrung wird das Wasser auf einer Seite der Platte zu einem Oberwasser gestaut. (aus wikipedia)
| Schwall plötzliche Abflusserhöhung, z.B. durch das Öffnen von Schleusen/Schützen. in Flußbeschreibungen auch verwendet für "Stromschnellen", "stehende Wellen" ...
| Selbstbeschränkung Durch die Kanuverbände in eigenem Ermessen ausgesprochene Empfehlung zur vorbeugenden Entlastung von sensiblen Flussstrecken. Selbstbeschränkung ist eine Befahrungsregel, die unter gegebenen Umständen bis zu einem Befahrungsverzicht festgelegt werden kann.
| Sohlgleite künstlich geschaffene, sehr flach abfallende Stufe 1:20 bis 1:100 (im Gegensatz zu Sohlrampen 1:3 bis 1:10) aus mehr oder weniger naturnah verlegten Steinen gegen die Eintiefung der Fluss-Sohle. Meist glatter Wasserablauf und leicht befahrbar. Das gesamte Wasser fließt über die Sohlgleite. (Videos von Steve)
| Sohlrampe künstlich geschaffene, schräg abfallende Stufe aus mehr oder weniger naturnah verlegten, meist kantigen Bruchsteinen gegen die Eintiefung der Fluss-Sohle. Oft mit Ausbildung einer Bootsgasse oder wenigstens halbwegs erkennbaren Durchfahrt. Sohlrampen können "leicht befahrbar" bis "unbefahrbar" sein. Das gesamte Wasser fließt über die Sohlrampe. (Videos von Steve)
| Sohlstufe künstlich geschaffene, senkrechte Beton- Holz- oder Spundwand-Stufe gegen die Eintiefung der Fluss-Sohle. Das gesamte Wasser fließt über die Sohlstufe. Wenn eine Sohlstufe wie ein Wehr aussieht, könnte dies in Klammern dabeistehen: Sohlstufe (Wehr)... Gegenstück zu Sohlrampe/Sohlstufe: "Wehr" Oft werden anstelle "Sohlstufe und Sohlrampe" folgende unschöne, unpräzise oder irreführende Begriffe verwendet: "Abfall", "Gefällstufe", "Stufe", "Wehr", "Blockwurfwehr" (Videos von Steve)
| Staulegung Während einzelner Hochwassers werden die Schütze der Wehre Bad Tölz, Icking und Baierbrunn geöffnet, um die abgelagerte und die zuströmende Kiesfracht ins Unterwasser durchzulassen. Die starke Strömung auf die Wehre zu und fehlende Anlandemöglichkeiten machen diese Situation besonders gefährlich. Bei diesen Wassermassen in die Wehröffnung hineinzugeraten wäre mit Sicherheit tödlich. Mehr hierzu unter > Isar > Verschiedenes > Gefahr bei Staulegung
| stehende Welle(n) mehr oder weniger hohe, "am gleichen Platz stehenbleibende" Tiefwasser-Welle(n), hervorgerufen durch das Auftreffen schnellerer Strömung auf langsameres tiefes Wasser. Nicht zu verwechseln mit dem nach allen Seiten spritzenden "weißen Wasser", hervorgerufen durch Blöcke unter Wasser.
| Stromschnelle (engl. Rapid) Flussstelle mit schneller fließendem Wasser, hervorgerufen durch größeres Gefälle, Rippen, Stufen, Verengung durch Blöcke und Felsen, am Ende der Stromschnelle oft stehende Wellen.
| Stromzunge V-förmig flussabwärtsgerichtete, glatte und hindernisfreie Strömung zwischen Hindernissen
| Stromstrich Bereich der schnellsten Strömung eines Fließgewässers, pendelt zwischen Prall- und Gleithang.
| Tosbecken Wird gebildet durch eine Quermauer im Unterwasser eines Wehres, dient zur Bildung einer energievernichtenden Deckwalze und zur Veringerung der Erosion in der nachfolgenden Flussstrecke. Wegen der Quermauer im Unterwasser eine tödliche Gefahr.
| Treideln Umgehen einer schwierigen oder zu flachen Stelle durch Führen des unbemannten Bootes mit zwei Leinen. (früher auch Flussaufwärtsziehen durch Pferde, Hunde, Menschen).
| Umtragen Umgehen einer unbefahrbaren, schwierigen, zu wenig wasserführenden Stelle oder einer Verbindung zwischen zwei Wasserwegen durch Tragen oder mit Bootswagen fahren. engl. "Portage"
| verblockt, Verblockung mit Blöcken (Steinen, Felsen, Rippen) durchsetzter Flussbereich, meist mit erhöhtem Gefälle.
| Verklausung Teilweiser oder vollständiger Verschluss eines Fließgewässerquerschnittes durch angeschwemmtes Treibgutes oder Totholz, evtl. auch mit Rückstau (ursprünglich aus der Holzwirtschaft: Verkeilen der getrifteten Stämme an einer Engstelle). Baumstämme und/oder Äste legen sich im Wasser quer und verdichten sich durch weiteres Treibgut. Die größte Gefahr ist, vom schnell strömenden Wasser unter diesen "Baum- und Strauchverhau" hineingezogen zu werden und zwangsläufig mit kaum Überlebenschance hängenzubleiben. Wort-Herkunft: "Klause" ist ein besonders enger und steiler Abschnitt in einem Flusstal.
| Walze (Deckwalze) Gegenströmung an der Oberfläche über die ganze Breite oder über einen Teil davon, vornehmlich nach Wehren, Sohlstufen und Sohlrampen. Dabei strömt schnelles Wasser unter langsameres, dies führt zu einer Gegenströmung und zu einer permanenten Rotation. Eine Walze kann in ihrer Kraft und Länge unterschiedlich ausgeprägt und nur bei bestimmten Wasserständen vorhanden sein. Wegen ihrer Haltewirkung bei Kenterung besteht Lebensgefahr. Warnhinweise in Beschreibungen "gefährlicher Rücklauf". Im Gegensatz dazu bildet eine "Grundwalze" diesen Rücklauf am Boden. (Videos von Steve)
| Wehr Stauanlage zur Ausleitung oder Nutzung des Gefälles zur Energieerzeugung, Schifffahrt, Bewässerung, etc. Es gibt feste Wehre (Steil-, Stufen-, Bogen-, Schräg-, Spitz-, Bruchstein-Wehr), solche mit beweglichen Verschlüssen (Klappen-, Dach-, Trommel-, Walzen-, Tafel- (Schütz-), Rollschützen-, Segment-, Sektor-Wehr) und Staudämme. Meist fließt über die Wehrkante nur ein Teil des Wassers oder sie ist trocken. "Verfallene Wehre" sind ganz oder teilweise eingebrochene ältere Wehre aus Bruchsteinen und / oder Holz und haben evtl. befahrbare Durchlässe. Wenn nicht ausdrücklich als befahrbar bezeichnet, können alte Holz- und Eisenreste gefährliche Hindernisse sein. Manche Wehre haben im Unterwasser ein (gefährliches) Tosbecken (siehe dort). Gegenstück zu Wehr: "Sohlrampe/Sohlstufe" (Videos von Steve)
| Wildwasser, WW Flüsse bzw. Flussabschnitte mit Wellen, Stromschnellen, Verblockungen, Schwällen, kräftigen Seitenströmungen, Stufen, Walzen, Hindernissen. Einteilung in WW I bis WW VI. Alle auf dieser Internetseite beschriebenen Flußabschnitte sind mit höchstens WW II- bewertet. bisherige Zahmwasser-Fahrer sollten sich langsam an diesen Schwierigkeitsgrad herantasten. Einzelne umtragbare künstliche und natürliche Hindernisse werden bei der Bewertung meist nicht berücksichtigt. Beispiel: "WW I mit Ausnahme eines umtragbaren Katarakts WW III"
| Zahmwasser, ZW Seen, sowie Flussabschnitte jeder Strömungsgeschwindigkeit, jedoch ohne Wellen, Schwälle, Seitenströmungen, Stromschnellen, Stufen, Hindernisse. Einteilung in ZW I bis ZW III - im Hinblick auf die Strömungsgeschwindigkeit vor Gefahrenstellen / Aussetzstellen. - ZW I: Fließgeschwindigkeit 0-2 km/h, stromaufwärtsfahren ist möglich, - ZW II: Fließgeschwindigkeit 2-5 km/h, in der Strömung halten ist möglich, - ZW III: Fließgeschwindigkeit über 5 km/h, gegen die Strömung halten ist nicht mehr möglich. Einzelne umtragbare künstliche und natürliche Hindernisse werden bei der Bewertung meist nicht berücksichtigt. Beispiel: "ZW II, einige Stellen WW I"

Der oberösterreichische Kajakfahrer Stephan Monitzer („Steve“, flusswandern.at ) hat neben einer Vielzahl von sehr informativen Videos über seine von ihm befahrenen Flüsse in Mitteleuropa auch einige ausführliche und interessante Lehrvideos "FlußwanderWissen - Gefahren für Paddler" gedreht. Anfänger sollten sich diese Videos unbedingt ansehen, aber auch für Erfahrene sind sie sehenswert.

• Überblick versch. Hindernisse auf Flüssen - Teil 1 (Sohlschwellen, Sohlrampen, Sohlgleiten, Brückenwehre)
https://www.youtube.com/watch?v=UbsfPX4coJs

• Überblick versch. Hindernisse auf Flüssen - Teil 2 (Laufwasserkraftwerke mit/ohne Kanal, Talsperren und Staudämme)
https://www.youtube.com/watch?v=9q4KkcRaFi0

• Überblick versch. Hindernisse auf Flüssen - Teil 3 (Bootsgassen und -rutschen, Katarakte, Baumhindernisse, Drecksperren etc.)
https://www.youtube.com/watch?v=Xz6FeRCCW74

• Flußwanderwissen - Rückläufige Wehre erkennen
https://www.youtube.com/watch?v=3xCZCXix8CM